**Описание внешнего вида модели**

Костюм Фаворит-1 СОП предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму-молнию, с цельнокроеной планкой, застегивающейся на три отрезка ленты-контакт, под которые вставлены контрастные паты. Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту контакт по поясу спинки в области боковых швов.

Полочки на кокетках (из ткани отделки) и с отрезными бочками. В шов притачивания кокеток вставлен контрастный кант. На кокетках полочки располагаются светоотражающие полосы шириной 50 мм. На центральной части полочек обработаны накладные нагрудные карманы, горизонтальной стороной входящие в шов притачивания боковых частей полочки к центральным. Правый нагрудный карман со складкой, припуск которой направлен к боковому шву. Правый нагрудный карман закрывается клапаном, ассиметрично застегивающимся на один участок ленты-контакт. Под ленту-контакт вставлена пата из контрастной ткани. Клапан вставлен в шов притачивания кокетки. Левый нагрудный карман с зональным делением под ручку. Тканая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижней части левого нагрудного кармана со стороны борта. В швах притачивания боковых частей полочек оформлены нижние внутренние карманы. Вход в карман отстрочен в виде листочки.

Спинка цельнокроеная с двумя симметричными вертикальными складками (припуск складки направлен к боковым швам), застроченными в верхней части на 6,5 см и в нижней части на 18 см. В верхней части спинки располагается светоотражающая полоса шириной 50 мм.

Рукава втачные, двухшовные. Рукава состоят из двух частей – передней и локтевой. На локтевой части располагается локтевая накладка с двумя застроченными складками. Локтевая накладка вертикальными сторонами входит в швы рукава. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на ленту-контакт и шлицей с притачной планкой контрастного цвета.

Воротник втачной, отложной.

В горловину куртки вшивается размерная этикетка и вешалка из основной ткани.

**Брюки** прямого силуэта с центральной застёжкой «гульфик» на тесьму – молнию. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

На передних половинках брюк имеются боковые накладные карманы, с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой и фиксируется дополнительными закрепками. В области колена на передних половинках располагаются по две пары складок.

Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. На правой задней половинке брюк настрочен накладной карман.

На передних и задних половинках брюк в области голени располагается светоотражающая полоса шириной 50 мм.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.